SW12：

enable //进入特权模式修改主机名

configure terminal

hostname switch12

vlan 20 //创建vlan

spanning-tree //开启生成树

spanning-tree mode rstp

interface f0/1 //划分vlan

switch mode access

switch access vlan 20

no shutdown

interface f0/2 //划分vlan

switch mode access

switch access vlan 20

no shutdown