SW11: enable

configure terminal //特权模式

hostname switch11 //命名

vlan 10 //创建vlan10

spanning-tree //开启生成树

spanning-tree mode rstp //设置生成树模式rstp

interface f0/1 //进入接口

switch mode access //设置接口模式

switch access vlan 10 //给接口划分vlan

no shutdown //打开接口

interface f0/2 //划分vlan

switch mode access

switch access vlan 10

no sh